Signal Name | Total Product Terms | Product Terms | Location | Power Mode | Pin Number | PinType | Pin Use
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
NIDAQLogiccomp/Readtimeouten | 1 | 1_1 | MC1 | STD |  | (b) | (b)
NICMD_Readysig | 1 | 2_1 | MC2 | STD |  | (b) | (b)
DIOD<7> | 5 | 3_1 3_2 3_3 3_4 3_5 | MC3 | STD | 100 | I/O | O
NICMD_Argsig<3> | 2 | 4_1 4_2 | MC4 | STD |  | (b) | (b)
DIOD<6> | 5 | 5_1 5_2 5_3 5_4 5_5 | MC5 | STD | 101 | I/O | O
DIOD<5> | 5 | 6_1 6_2 6_3 6_4 6_5 | MC6 | STD | 102 | I/O | O
NICMD_Argsig<2> | 2 | 7_1 7_2 | MC7 | STD |  | (b) | (b)
DIOD<4> | 5 | 8_1 8_2 8_3 8_4 8_5 | MC8 | STD | 103 | I/O | O
NICMD_Argsig<1> | 2 | 9_1 9_2 | MC9 | STD |  | (b) | (b)
DIOD<3> | 5 | 10_1 10_2 10_3 10_4 10_5 | MC10 | STD | 104 | I/O | O
DIOD<2> | 5 | 11_1 11_2 11_3 11_4 11_5 | MC11 | STD | 105 | I/O | O
NICMD_Argsig<0> | 2 | 12_1 12_2 | MC12 | STD |  | (b) | (b)
BUF_NIDAQLogiccomp/wen | 2 | 13_1 13_2 | MC13 | STD |  | (b) | (b)
DIOD<1> | 5 | 14_1 14_2 14_3 14_4 14_5 | MC14 | STD | 106 | I/O | O
DIOD<0> | 5 | 15_1 15_2 15_3 15_4 15_5 | MC15 | STD | 107 | I/O | O
NIDAQLogiccomp/NIDAQSTATE_FFd2 | 3 | 16_1 16_2 16_3 | MC16 | STD |  | (b) | (b)
NIDAQLogiccomp/NIDAQSTATE_FFd3 | 4 | 17_1 17_2 17_3 17_4 | MC17 | STD |  | (b) | (b)
NIDAQLogiccomp/NIDAQSTATE_FFd1 | 4 | 18_1 18_2 18_3 18_4 | MC18 | STD |  | (b) | (b)

Signals Used By Logic in Function Block

1. BUF_NIDAQLogiccomp/wen
2. DIOD<0>
3. DIOD<1>
4. DIOD<2>
5. DIOD<3>
6. DIOD<4>
7. DIOD<5>
8. DIOD<6>
9. DIOD<7>
10. FIFO_Q<10>
11. FIFO_Q<11>
12. FIFO_Q<12>
13. FIFO_Q<13>
14. FIFO_Q<14>
15. FIFO_Q<15>
16. FIFO_Q<8>
17. FIFO_Q<9>
18. NIDAQLogiccomp/NIDAQSTATE_FFd1
19. NIDAQLogiccomp/NIDAQSTATE_FFd2
20. NIDAQLogiccomp/NIDAQSTATE_FFd3
21. NIDAQLogiccomp/Readtimeout
22. NIDAQLogiccomp/SendingPackageFlag
23. NIDAQLogiccomp/StatusDatasig<10>
24. NIDAQLogiccomp/StatusDatasig<11>
25. NIDAQLogiccomp/StatusDatasig<12>
26. NIDAQLogiccomp/StatusDatasig<13>
27. NIDAQLogiccomp/StatusDatasig<14>
28. NIDAQLogiccomp/StatusDatasig<15>
29. NIDAQLogiccomp/StatusDatasig<8>
30. NIDAQLogiccomp/StatusDatasig<9>
31. NIDAQLogiccomp/cav
32. NIDAQLogiccomp/command_out<0>
33. NIDAQLogiccomp/command_out<1>
34. NIDAQLogiccomp/command_out<2>
35. NIDAQLogiccomp/command_out<3>
36. NIDAQLogiccomp/wdone
37. SendDataCmdsig