Signal Name | Total Product Terms | Product Terms | Location | Power Mode | Pin Number | PinType | Pin Use
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
(unused) | 0 |  | MC1 |  |  | (b) |
SendDataCmdsig | 1 | 2_1 | MC2 | STD | 79 | I/O | I
OpticalLogiccomp/RxDataLogiccomp/GLinkDatasig<9> | 1 | 3_1 | MC3 | STD | 80 | I/O | I
OpticalLogiccomp/RxDataLogiccomp/GLinkDatasig<8> | 1 | 4_1 | MC4 | STD |  | (b) | (b)
OpticalLogiccomp/RxDataLogiccomp/GLinkDatasig<7> | 1 | 5_1 | MC5 | STD |  | (b) | (b)
OpticalLogiccomp/RxDataLogiccomp/GLinkDatasig<6> | 1 | 6_1 | MC6 | STD |  | (b) | (b)
OpticalLogiccomp/RxDataLogiccomp/GLinkDatasig<5> | 1 | 7_1 | MC7 | STD |  | (b) | (b)
OpticalLogiccomp/RxDataLogiccomp/GLinkDatasig<4> | 1 | 8_1 | MC8 | STD | 81 | I/O | I
OpticalLogiccomp/RxDataLogiccomp/GLinkDatasig<3> | 1 | 9_1 | MC9 | STD |  | (b) | (b)
OpticalLogiccomp/RxDataLogiccomp/GLinkDatasig<2> | 1 | 10_1 | MC10 | STD | 82 | I/O | I
OpticalLogiccomp/RxDataLogiccomp/GLinkDatasig<1> | 1 | 11_1 | MC11 | STD | 83 | I/O | I
OpticalLogiccomp/RxDataLogiccomp/GLinkDatasig<15> | 1 | 12_1 | MC12 | STD | 85 | I/O | I
OpticalLogiccomp/RxDataLogiccomp/GLinkDatasig<14> | 1 | 13_1 | MC13 | STD |  | (b) | (b)
OpticalLogiccomp/RxDataLogiccomp/GLinkDatasig<13> | 1 | 14_1 | MC14 | STD | 86 | I/O | I
OpticalLogiccomp/RxDataLogiccomp/GLinkDatasig<12> | 1 | 15_1 | MC15 | STD | 87 | I/O | I
OpticalLogiccomp/RxDataLogiccomp/GLinkDatasig<11> | 1 | 16_1 | MC16 | STD |  | (b) | (b)
OpticalLogiccomp/RxDataLogiccomp/GLinkDatasig<10> | 1 | 17_1 | MC17 | STD | 88 | I/O | I
OpticalLogiccomp/RxDataLogiccomp/GLinkDatasig<0> | 1 | 18_1 | MC18 | STD |  | (b) | (b)

Signals Used By Logic in Function Block

1. D<0>
2. D<10>
3. D<11>
4. D<12>
5. D<13>
6. D<14>
7. D<15>
8. D<1>
9. D<2>
10. D<3>
11. D<4>
12. D<5>
13. D<6>
14. D<7>
15. D<8>
16. D<9>
17. MainLogiccomp/MAINSTATE_FFd1